**Жидкая резина — Гидроизоляционные материалы**

Жидкая резина – инновационный материал имеющий широкое применение в строительстве. Жидкообразный материал после нанесения на поверхность образует резиновое, монолитное покрытие с высокими показателями эластичности, гидрофобности и долговечности (более 25 лет). Исключительная эластичность (до 2000%) и прекрасная адгезия (сцепление) жидкой резины практически ко всем строительным покрытиям (стяжка, бетон, древесина, ОСБ, плитка, металл, старый рубероид, битумные покрытия и т.д) дают возможность решать самые сложные и разнообразные гидроизоляционные задачи. Наносится методом холодного нанесения (нет необходимости подогревать и использовать горелки), как вручную при малых объёмах (валик, кисть, «макловица»), так и механически при больших объёмах (аппараты безвоздушного распыления).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Товар | Краткое описание | Область применения |
| [Hyperdesmo (Гипердесмо)](http://okraska-profi.com.ua/giperdesmo/)гипердесмо цена купитьЦена — 142 $/ведро | Однокомпонентная жидкая резина универсального применения на полиуретановой основе. Наносится мин. в 2 слоя 0.6÷0.8 кг/слой интервалом между слоями 24÷48 часов Устойчивость к УФ Эластичность >600% Твёрдость >70 ед. по Шору Стандартные цвета: серый, белый, красный Расход: от 1.5 кг/м² Фасовка: вёдра по 25 кг. | * плоские кровли * ремонт битумной кровли * террасы, балконы * веранды, гаражи * фундаменты, подвалы * стяжка, бетон, металл * древесина, ОСБ, ДСП * подземные сооружения * защита ППУ от УФ * керамическая плитка * под и по штукатурке * гидроизоляция металла |
| [Hyperdesmo-HAA (Гипердесмо-АшАА)](http://okraska-profi.com.ua/giperdesmo-hyperdesmo-haa/)  [гипердесмо ашаа](http://okraska-profi.com.ua/giperdesmo-hyperdesmo-haa/)Цена — 142 $/ведро | Инновационная однокомпонентная полиуретановая жидкая резина быстрой полимеризации в объёме Наносится в 1-2 и более слоёв интервалом между слоями 6÷48 часов Устойчивость к УФ Эластичность >400% Твёрдость >70 ед. по Шору Стандартные цвета: серый, белый, красный Расход: от 1.5 кг/м² Фасовка: вёдра по 25 кг. | * плоские кровли * ремонт старой кровли * террасы, балконы * веранды, гаражи * фундаменты, подвалы * стяжка, бетон, металл * древесина, ОСБ, ДСП * подземные сооружения * защита ППУ от УФ * под плитку и поверх плитки * под и по штукатурке * гидроизоляция металла |
| [Hyperdesmo PB-2K (Гипердесмо ПБ-2К)](http://okraska-profi.com.ua/giperdesmo-pb-2k/)гипердесмо пб-2к купить ценаЦена — 232 $/кт. | Двухкомпонентная жидкая резина универсального применения на битумно-полиуретановой основе с высокой эластичностью. Возможность нанесения одним толстым слоем — 2 кг/м² После смешивания компонентов, смесь необходимо выработать в течении 30 минут Устойчивость к УФ Эластичность — 2000% Тёрдость >35 ед. по Шору Цвет: черный Расход: от 1.5 кг/м² Фасовка: комплект (20 кг + 20 кг.) | * фундаменты, туннели * подземные сооружения * бетон, асфальтобетон, * стяжка, металл * ремонт и восстановление старой битумной гидроизоляции |