**Геотекстиль для кровли и гидроизоляции**

Геотекстиль для армирования гидроизоляции – иглопробивной каландрированный термофиксированный нетканый материал на основе полиэфирных волокон. Данный материал используется в системах жидкой гидроизоляции (мастики, жидкая резина) для армирования примыканий и армирования поверхности как локально так и всплошную.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Товар | Краткое описание | Область применения |
| [Геотекстиль(ширина 10 см)](http://okraska-profi.com.ua/geotekstil/)геотекстиль характеристики ценаЦена — 300 грн/шт | Нетканое полотноУстойчивость к УФУстойчивость к микроорганизмам и корнямВысокая адгезия с жидкой гидроизоляциейУдлинение при разрыве — 90%Плотность — 60 г/м.квЦвет — белыйТолщина: 0.3÷0.4 мм.Ширина — 10 см.Длина — 100 м.пФасовка — рулон | В системах жидкой гидроизоляцииГипердесмо и Гипердесмо ПБ-2КАрмирование примыканий, ремонти гидроизоляция всплошнуюГидроизоляция жидкой резинойМастичная кровля |
| [Геотекстиль(ширина 30 см)](http://okraska-profi.com.ua/geotekstil/)геотекстиль характеристики ценаЦена — 800 грн/шт | Нетканое полотноУстойчивость к УФУстойчивость к микроорганизмам и корнямВысокая адгезия с жидкой гидроизоляциейУдлинение при разрыве — 90%Плотность — 60 г/м.квЦвет — белыйТолщина: 0.3÷0.4 мм.Ширина — 30 см.Длина — 100 м.пФасовка — рулон | В системах жидкой гидроизоляцииГипердесмо и Гипердесмо ПБ-2КАрмирование примыканий, ремонти гидроизоляция всплошнуюГидроизоляция жидкой резинойМастичная кровля |
| [Геотекстиль(ширина 1.5 м)](http://okraska-profi.com.ua/geotekstil/)геотекстиль для кровлиЦена — 3 000 грн/шт | Нетканое полотноУстойчивость к УФУстойчивость к микроорганизмам и корнямВысокая адгезия с жидкой гидроизоляциейУдлинение при разрыве — 90%Плотность — 60 г/м.квЦвет — белыйТолщина: 0.3÷0.4 мм.Ширина — 1.5 м.Длина — 100 м.пФасовка — рулон | В системах жидкой гидроизоляцииГипердесмо и Гипердесмо ПБ-2КАрмирование примыканий, ремонти гидроизоляция всплошнуюГидроизоляция жидкой резинойМастичная кровля |